Обґрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості предмета закупівлі
1. Технічні та якісні характеристики
Предмет закупівлі: органічні розчинники для високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ) та інших лабораторних досліджень (ДК 021:2015: 24320000-3 — основні органічні хімічні речовини). Закупівля здійснюється з метою забезпечення безперервності проведення лабораторних досліджень відповідно до напрямів діяльності Замовника.
Технічну специфікацію сформовано з урахуванням виробничої потреби Замовника та необхідності отримання достовірних і відтворюваних аналітичних результатів. Специфікація містить 8 позицій: ацетонітрил, тетрагідрофуран, метанол, диметилсульфоксид, гексан, 2-пропанол, 1-бутанол (поз. 1–5, 7, 8) та петролейний ефір (поз. 6).
Для розчинників, призначених для ВЕРХ, встановлено підвищені вимоги до чистоти (від 97,0% до 99,9% залежно від речовини) і до показників, що безпосередньо впливають на якість хроматографічного аналізу:
· гранично допустимі значення УФ-абсорбції на нормованих довжинах хвиль (зокрема в короткохвильовій ділянці спектра). Вони забезпечують стабільну базову лінію та чутливість детектування, а також запобігають появі сторонніх піків;
· вміст води, який визначається кулонометрично або титруванням за Карлом Фішером. Підвищена вологість змінює елюційні властивості розчинників і погіршує відтворюваність результатів;
· залишок після випаровування, який характеризує вміст нелетких домішок;
· для ацетонітрилу та метанолу — рівень флуоресценції при 254 і 365 нм, а також абсорбція та базова лінія у ВЕРХ-тесті;
· кислотність і лужність, а для 2-пропанолу та 1-бутанолу — вміст окисників чи кислих домішок, що можуть впливати на аналізовані речовини та хроматографічну колонку;
· для тетрагідрофурану, що поставляється без інгібітора, — граничний вміст пероксидів (не більше 0,05%). Нестабілізований тетрагідрофуран утворює пероксиди, тому цей показник важливий і для якості аналізу, і для безпеки роботи.
Петролейний ефір (поз. 6) встановлено в класі «puriss.» з вузьким діапазоном кипіння 40–60 °C та нормованими показниками: колір, питома вага, вміст бензолу як другого компонента, вода, залишок після випаровування, йодне число, сполуки сірки та вміст мікродомішок металів (метод ICP). Такий набір показників обмежує вміст домішок, які можуть спотворити результати досліджень.
Для всіх позицій якість підтверджується сертифікатом аналізу або якості, який Учасник надає в складі пропозиції. Крім того, Учасник у специфікації зазначає конкретні (фактичні) характеристики запропонованого товару, що підтверджують його відповідність вимогам Замовника.
Загальні обсяги закупівлі (за орієнтовним об’ємом фасування): ацетонітрил — 60 пакувань по 2,5 л (150 л); тетрагідрофуран — 4 по 2,5 л (10 л); метанол — 8 по 2,5 л (20 л); диметилсульфоксид — 2 по 2,5 л (5 л); гексан — 8 по 2,5 л (20 л); петролейний ефір — 20 по 1 л (20 л); 2-пропанол — 1 по 2,5 л (2,5 л); 1-бутанол — 1 по 1 л (1 л). Загалом 228,5 л. Допускається пропонування товару в іншому стандартному фасуванні виробника з коригуванням кількості пакувань за умови, що сумарний об’єм буде не меншим, ніж зазначено у специфікації.
Учасник має право запропонувати еквівалент (аналог) товару, довівши, що за показниками (характеристиками) він не гірший за зазначений у специфікації, із відповідним документальним підтвердженням. До кожного посилання на стандарти, технічні регламенти та норми застосовується вираз «або еквівалент».
Місце поставки: ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок (м. Львів, вул. Донецька, 11). Періодичність поставки погоджується із Замовником.
2. Очікувана вартість
Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275, шляхом аналізу ринкових цін на підставі комерційних пропозицій від трьох потенційних постачальників:
· ТОВ «Хімлаборреактив» — 183 490,44 грн з ПДВ;
· ТОВ «Реалаб» — 160 593,80 грн з ПДВ;
· ТОВ «Алсі» ЛТД — 211 257,12 грн з ПДВ.
Середнє арифметичне цінових пропозицій становить 185 113,79 грн з ПДВ ((183 490,44 + 160 593,80 + 211 257,12) / 3). З метою зручності планування та відображення в річному плані закупівель очікувану вартість заокруглено до найближчої сотні гривень.
Таким чином, очікувана вартість предмета закупівлі становить 185 100,00 грн з ПДВ, що відповідає поточному рівню ринкових цін і забезпечує принципи економності та ефективності використання бюджетних коштів. Комерційні пропозиції зберігаються в документах закупівлі.


ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 

Найменування предмета закупівлі: Органічні розчинники (Код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 24320000-3 Основні органічні хімічні речовини).

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

	Вимоги замовника щодо необхідних технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується Учасником процедури в його тендерній пропозиції із зазначенням фактичних характеристик товару*

	АЦЕТОНІТРИЛ, ≥99,9%, градієнтний, для ВЕРХ, 2,5 л **
60 штук**

	Ступінь чистоти не менше 99.90 %
Тест на відповідність ВЕРХ абсорбція 210 нм: не більше 3 мАU
ВЕРХ абсорбція 254нм: не більше 0,5 МАU
Базова лінія 210 нм: не більше15 мАU
Вода (кулонометрично) не більше 0,02%
УФ-Абсорбція не більше 0.0044 при 400 нм
УФ-Абсорбція не більше 0.0044 при 250 нм
УФ-Абсорбція не більше 0.0040 при 235 нм
УФ-Абсорбція не більше 0.0044 при 230 нм
УФ-Абсорбція не більше 0.0032 при 200 нм
УФ-Абсорбція не більше 0.12 при 195 нм
Кислотність не більше 0.001% (таких сполук  як оцтова кислота)
Лужність не більше 0.0002% (таких сполук  як аміак) 
Додаткові тести
Флуоресценція 254нм: не більше 1,0 мільярдної частки ;
Флуоресценція 365нм: не більше 0,5 мільярдної частки 

На етапі подання пропозицій, Учасник повинен надати:
- сертифікат аналізу або сертифікат якості.  

	

	ТЕТРАГІДРОФУРАН, ≥99,9%, без інгібітора, для ВЕРХ, 2,5л**
4 штуки**

	Безбарвна рідина
ІЧ спектр  - Відповідність структурі
УФ-Абсорбція 400нм не більше 0,005
УФ-Абсорбція 350нм не більше 0,005
УФ-Абсорбція 315нм не більше 0,0044
УФ-Абсорбція 300нм не більше 0,02
УФ-Абсорбція 275м не більше 0,046
УФ-Абсорбція 250нм не більше 0,18
УФ-Абсорбція 245нм не більше 0,26
УФ-Абсорбція 212 нм не більше 1,0
Чистота (методом ГХ) не менше 99.9%
Вода (титрування за Карлом Фішером) нм не більше  0,05%
Пероксид (як Н2О2) не більше  0,05%
Вільні кислоти (як оцтова кислота) не більше 0,002%.

На етапі подання пропозицій, Учасник повинен надати:
- сертифікат аналізу або сертифікат якості.  

	

	МЕТАНОЛ, ≥99,9%, градієнтний, для ВЕРХ 2,5 л**
8 штук**

	Ступінь чистоти (ГХ) не менше 99.90 %, безбарвна рідина; Поглинання ВЕРХ 230 нм мають бути ≤2  МАU, при 254 нм мають бути ≤5 МАU,
Вода (титрування кулонометрично) не більше  0,02%
Залишок випаровування  не більше  0,0003%
УФ-абсорбції при 260 і 400 нм ≤0.01, при 240 нм ≤0.05, при 235 нм ≤0.1,  при 230 нм ≤0.15, при  при 220 нм ≤0.3, при 210 нм ≤0.5, вміст лугів має бути ≤0.001% у результатах аналізу
Флуоресценція при 254 та 365 нм ≤1.0 ppb.

На етапі подання пропозицій, Учасник повинен надати:
- сертифікат аналізу або сертифікат якості.  

	

	ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД, >=99,7%, для ВЕРХ, 2.5л **
2 штуки**

	Зовнішній вигляд (колір) прозорий
Зовнішній вигляд (форма) рідина
UV абсорбція 350нм ≤ 0,01
UV абсорбція 300нм ≤ 0,10
UV абсорбція 280нм ≤ 0,30
UV абсорбція 270нм ≤ 0,70
Чистота (ГХ) ≥ 99,70%
Вода (за К Фішером) ≤ 0,2%

На етапі подання пропозицій, Учасник повинен надати:
- сертифікат аналізу або сертифікат якості.  

	

	ГЕКСАН, >=97,0% (ГХ), для ВЕРХ, 2,5 л **
8 штук**

	Чистота ( Газова  Хроматографія )- ≥ 97.0% Безбарвна рідина
Залишок випаровування- ≤0.0005 %
Вода - ≤0.02 %
УФ-Абсорбція 250нм не більше 0,01
УФ-Абсорбція 225нм не більше 0,1
УФ-Абсорбція 220нм не більше 0,7

На етапі подання пропозицій, Учасник повинен надати:
- сертифікат аналізу або сертифікат якості.  
	

	ПЕТРОЛЕЙНИЙ ЕФІР, puriss., з низькою температурою кипіння з гідрованої нафти, відповідає DAB, 40-60 С, 1л**
20 штук**

	Зовнішній вигляд (колір)	безбарвний
Зовнішній вигляд (форма)	Рідина
Колір (В APHA)	≤10 APHA
Кислота титрована	вільна кислота (як CH3COOH): ≤0,002 %
GC другий компонент 1 (площа %)	≤0,01 %
Другий компонент 1	БЕНЗОЛ
Питома вага	0.640-0.655
Точка кипіння	40-60С (≥90%) 
Вода (кулометр.)	≤0.01%
Залишок (випаровування)	≤0.0010%
Йодне число	≤0.3
Алюміній (ICP)	≤0.50 PPM
Барій (ICP)	≤0.10 PPM
Вістмут (ICP)	≤0.10 PPM
Бор (ICP)	≤0.02 PPM
Кальцій (ICP)	≤0.50 PPM
Кадмій (ICP)	≤0.05 PPM
Кобальт (ICP)	≤0.02 PPM
Хром (ICP)	≤0.02 PPM
Мідь (ICP)	≤0.02 PPM
Залізо (ICP)	≤0.10 PPM
Калій (ICP)	≤0.50 PPM
Літій (ICP)	≤0.10 PPM
Магній (ICP)	≤0.10 PPM
Марганець (ICP)	≤0.02 PPM
Молібден (ICP)	≤0.10 PPM
Натрій (ICP)	≤0.50 PPM
Нікель (ICP)	≤0.02 PPM
Свинець (ВЧД)	≤0.02 PPM
Олово (ICP)	≤0.10 PPM
Цинк (ICP)	≤0.10 PPM
Сполуки сірки	≤ 0.005 % (AS S)

На етапі подання пропозицій, Учасник повинен надати:
- сертифікат аналізу або сертифікат якості.  

	

	2-ПРОПАНОЛ, 99,9%, для ВЕРХ, 2.5л **
1 штука**

	Зовнішній вигляд (колір) безбарвний
Зовнішній вигляд (форма) рідина
Колір ≤ 10АРНА
Вміст основної речовини (ГХ) ≥99.85%
Вміст води (кулориметричне) ≤ 0,05%
Залишок при упарюванні ≤ 0,0003%
UV-абсорбція ≤ 0,01 при 400нм
UV-абсорбція ≤ 0,01 при 260нм
UV-абсорбція ≤ 0,10 при 230нм
UV-абсорбція ≤ 0,020 при 220нм
UV-абсорбція ≤ 0,70 при 210нм
UV-абсорбція ≤ 1,0 при 205нм
Окисники ≤ 0,001% таких як оцтова кислота

На етапі подання пропозицій, Учасник повинен надати:
- сертифікат аналізу або сертифікат якості.  

	

	1- БУТАНОЛ, >=99,7%, для ВЕРХ, 1л**
1 штука**

	Зовнішній вигляд (колір) безбарвний
Зовнішній вигляд (форма) рідина
Колір ≤ 10АРНА
Вміст основної речовини (ГХ) ≥99.70%
Вміст води (кулориметричне) ≤ 0,1%
Залишок при упарюванні ≤ 0,001%
Інфрачервона спектроскопія – відповідає стуктурі
UV-абсорбція ≤ 0,01 при 400нм
UV-абсорбція ≤ 0,01 при 280нм
UV-абсорбція ≤ 0,04 при 260нм
UV-абсорбція ≤ 0,10 при 240нм
UV-абсорбція ≤ 0,10 при 235нм
UV-абсорбція ≤ 0,50 при 222нм
UV-абсорбція ≤ 0,70 при 220нм
UV-абсорбція ≤ 1,0 при 210нм
Кислотність ≤ 0,002 % у вигляді бутанової кислоти (C3H7COOH)

На етапі подання пропозицій, Учасник повинен надати:
- сертифікат аналізу або сертифікат якості.  

	



Інструкція із заповнення технічної специфікації:

* Учасник повинен вказати конкретні (фактичні) технічні та якісні характеристики (показники) запропонованого товару, що в повному обсязі підтверджують відповідність товару вимогам замовника.
В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».
Учасник має право подати еквівалент (аналог) товару запропонованого замовником в технічному завданні цієї тендерної документації. У разі подання еквіваленту (аналогу) товару, учасник повиннен довести, що такий товар за показниками (характеристиками) є не гіршим (кращим), ніж товар, зазначений в тендерній документації та повинен мати відповідне документальне підтвердження тощо.

** Для розрахунків обсягів органічних розчинників, необхідних замовнику, використано орієнтовний об’єм фасування. У разі, якщо стандартне фасування виробника має інший об’єм, допускається коригування кількості пакувань (штук), за умови, що сумарний об’єм буде не меншим ніж той, що зазначений у технічній специфікації.

Місце поставки: ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок (м. Львів, вул. Донецька, 11).
Періодичність поставки: погоджується із замовником

