Оголошено процедуру відкритих торгів з особливостями з метою закупівлі Калібрування високоточного обладнання та засобів вимірювальної техніки (гамма-бета-спектрофотометра; денсиламетра) (Код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 50433000-9 — Послуги з калібрування).
Ідентифікатор закупівлі:   UA-2026-05-27-006100-a.

Закупівля послуг з калібрування лабораторного обладнання здійснюється з метою забезпечення належного метрологічного контролю засобів вимірювальної техніки, що використовуються у лабораторній діяльності установи.
Калібрування обладнання необхідне для:
· забезпечення достовірності та відтворюваності результатів вимірювань;
· підтвердження відповідності метрологічних характеристик обладнання встановленим вимогам;
· забезпечення належного функціонування лабораторного обладнання у процесі проведення досліджень;
· дотримання вимог системи управління якістю та нормативних документів у сфері метрології.
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі сформовані відповідно до фактичної потреби замовника з урахуванням специфіки наявного лабораторного обладнання та необхідності проведення калібрування спеціалізованими організаціями, які мають відповідну компетентність та право на виконання таких робіт.
Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі
Очікувана вартість закупівлі визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, методом порівняння ринкових цін.
Для визначення очікуваної вартості замовником було направлено запити потенційним виконавцям послуг. За результатами отриманих комерційних пропозицій проведено аналіз ринкових цін на відповідні послуги.
Під час розрахунку очікуваної вартості враховувалися:
· вартість калібрування гамма-бета-спектрофотометра;
· вартість калібрування денсиламетра;
· приведення цінових пропозицій до співставних умов.
При визначенні очікуваної вартості не враховувались окремо виділені витрати на відрядження, оскільки підходи до їх формування у різних виконавців суттєво відрізнялися та могли призвести до викривлення середнього ринкового показника.
За результатами аналізу отриманих комерційних пропозицій очікувана вартість закупівлі визначена у розмірі 25 000,00 грн з ПДВ.

Термін надання послуг: упродовж 2026 року, з кінцевим терміном до 31 грудня 2026 року. 










ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Калібрування високоточного обладнання та засобів вимірювальної техніки 
(ДК 021:2015 код 50433000-9 Послуги з калібрування) 


Учасник процедури закупівлі та/або залучений ним співвиконавець (у разі залучення), який безпосередньо надає послуги з калібрування, повинен мати чинну акредитацію відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019.
Наявність акредитації підтверджується чинним атестатом про акредитацію та додатком до атестата (сферою акредитації), виданими Національним органом України з акредитації, або відповідними чинними документами іноземного органу з акредитації — підписанта Угоди про взаємне визнання ILAC (ILAC MRA).
Сфера акредитації повинна охоплювати усі види калібрувальних робіт, що є предметом закупівлі. 
Підтверджені відповідним атестатом калібрувальні та вимірювальні можливості лабораторії Виконавця та/або залученого ним співвиконавця (у разі залучення) повинні забезпечувати проведення калібрування високоточного обладнання та засобів вимірювальної техніки Замовника у діапазонах та точках калібрування, що вказані у таблиці 3.1.

Якість послуг з калібрування повинна відповідати вимогам:
- Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», 
- ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»,
- ILAC-P10:07/2020 Політика ILAC щодо метрологічної простежуваності результатів вимірювання
- ЗД-08.00.09 Політика НААУ щодо метрологічної простежуваності вимірювання, що проводять органи з оцінки відповідності відповідно до заявленої сфери акредитації, та чинних документів в сфері метрології.
Результати калібрування повинні бути оформлені відповідно до вимог вищезазначених законодавчих, нормативно-правових та нормативних документів.

Місце надання Послуг: територія Замовника (79019, м. Львів, вул. Донецька, 11)  (допускається проведення калібрування окремих засобів вимірювальної техніки в лабораторії Виконавця за погодженням із Замовником).

У складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати Гарантійний лист-згоду з вимогами, що зазначені в цьому Додатку та зобов’язання щодо їх виконання за підписом його керівника.  

ПЕРЕЛІК ВИСОКОТОЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ КАЛІБРУВАННЮ

	№ з/п
	Назва ЗВТ/Обладнання
	Метрологічні характеристики
	Кількість 

	1
	ГАМА БЕТА Спектрофотометр МКС-ФТ1315
	Вимірювання гамма- та бета-випромінювань на твердих сцинтиляторах. 
Точки калібрування: питома активність 137Cs: 30,8; 110; 1047 Бк/кг;
90Sr: 192; 5498; 12017 Бк/кг;
Похибка вимірювання ±20%
	1

	2
	Денсиламетр 11 тип ДЕНСИ-2 
	Діапазон вимірювання 0,3 – 10 McF.
Довжина хвилі 535 нм;
Робоча температура 15 – 35 0С
Адаптер 12 vss/500 mA/ U – k = 2: P = 0,950С
Точки калібрування:0,3; 2,0; 5,0; 10,0 McF. 
	1





