[bookmark: _Hlk227227713]Оголошено процедуру відкритих торгів з особливостями з метою закупівлі Пробірки для випаровування TurboVap® ІІ, 200 мл, 1 мл EndPoint (Код ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – 38430000-8 – Детектори та аналізатори).
Ідентифікатор закупівлі:   UA-2026-08-17-009861-a
Закупівля здійснюється з метою забезпечення лабораторних досліджень та безперервної роботи лабораторного обладнання, що використовується для концентрування та випаровування екстрактів під час проведення хіміко-аналітичних досліджень.

Інститут має у своєму розпорядженні систему випаровування зразків TurboVap® II, яка є складовою частиною лабораторного обладнання, що використовується у поточних методиках дослідження. Пробірки для випаровування є витратним матеріалом, конструктивні параметри якого (геометрія дна та стінок, висота, діаметр, форма кінцевої точки EndPoint) визначають коректність позиціонування у тримачах системи, герметичність з'єднання з голками для подачі газу та рівномірність випаровування зразка. Застосування пробірок з відмінними геометричними параметрами унеможливлює або суттєво погіршує коректну експлуатацію наявної системи TurboVap® II, створює ризик пошкодження обладнання та отримання недостовірних результатів випробувань. Таким чином, зазначені технічні характеристики зумовлені виключно об'єктивною потребою забезпечення сумісності витратного матеріалу з наявним у Замовника обладнанням, а не наміром надання переваги конкретному виробнику. Замовником передбачено можливість поставки еквівалентного товару за умови підтвердження Учасником повної сумісності запропонованої продукції із системою випаровування TurboVap® II за сукупністю технічних характеристик.
Основними технічними та якісними характеристиками предмета закупівлі визначено:
· тип — пробірка для випаровування TurboVap® II;
· об'єм — 200 мл;
· кінцева точка випаровування (EndPoint) — 1 мл;
· сумісність — з обладнанням TurboVap® II;
· артикул виробника — C128506;
· кількість — 12 шт. в упаковці;
· товар має бути новим, таким, що не був у використанні, та придатним для безпосереднього використання за призначенням.
З метою визначення актуального рівня цін та очікуваної вартості предмета закупівлі проведено аналіз ринку шляхом направлення запитів потенційним постачальникам лабораторного обладнання та витратних матеріалів.
Очікувану вартість визначено методом порівняння ринкових цін на підставі отриманих комерційних пропозицій.
Середня вартість товару з ПДВ становить: 75 195,00 грн з ПДВ.
В тому числі ПДВ: 12 532,00 грн
Таким чином, очікувана вартість закупівлі становить 62 662,50 грн без ПДВ.

Розрахунок здійснено відповідно до положень чинного законодавства у сфері публічних закупівель та з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, відповідно до яких очікувана вартість предмета закупівлі в оголошенні про проведення відкритих торгів зазначається без урахування податку на додану вартість.

Отриманий розмір очікуваної вартості відповідає актуальному рівню ринкових цін на відповідний спеціалізований витратний матеріал та забезпечує можливість здійснення закупівлі на конкурентних умовах.




ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 
Найменування предмета закупівлі: Пробіркa для випаровування TurboVap® ІІ, 200 мл, 1 мл EndPoint (Код ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” –  38430000-8 – Детектори та аналізатори)

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним вимогам, встановленим у Технічному завданні.
1.1. На етапі подання тендерної пропозиції Учасник повинен надати документ виробника, що підтверджує якість та відповідність пропонованого товару. Таким документом може бути:
· сертифікат якості чи сертифікат відповідності; або
· паспорт якості; або
· інший офіційний документ виробника, що підтверджує якість і відповідність товару.
Достатньо надати один із зазначених документів.
Якщо документ складений іноземною мовою, до нього обов'язково додається переклад українською мовою.
[bookmark: _Hlk238552862]1.2. Товар повинен постачатися виключно в оригінальному заводському пакуванні виробника. Пакування має забезпечувати належне збереження товару під час навантаження, розвантаження, транспортування та тимчасового складського зберігання, а також гарантувати його цілісність, комплектність і захист від пошкоджень до моменту передачі на склад Замовника. Товар повинен мати необхідні маркування від виробника, що дають змогу ідентифікувати товар, його походження, дату виробництва тощо. (Учасник повинен надати письмове підтвердження відповідності пакування у довільній формі).
[bookmark: _Hlk238552916]1.3. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати письмове підтвердження повної сумісності запропонованого товару із системою випаровування TurboVap® II, що використовується Замовником. Підтвердження повинно містити найменування товару, виробника, артикул (за наявності) та однозначне підтвердження можливості його належного, безпечного та повнофункціонального використання із системою випаровування TurboVap® II без внесення конструктивних змін до обладнання. Підтвердження має бути складене на підставі офіційної технічної документації виробника запропонованого товару.

	Вимоги замовника щодо необхідних технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується Учасником процедури в його тендерній пропозиції із зазначенням фактичних характеристик товару*

	ПРОБІРКА ДЛЯ ВИПАРОВУВАННЯ TurboVap® II,
 200 мл, 1 мл EndPoint, 12 шт/уп. (або еквівалент)**, 
1 пакування

	Призначення: для використання в системах випарювання зразків типу TurboVap® II. 
Матеріал: боросилікатне скло типу I, класу A, з низьким коефіцієнтом теплового розширення. 
Номінальний об'єм: 200 мл. 
Кінцевий залишковий об'єм (EndPoint): 1 мл.
Форма: циліндрична, сумісна зі штативами та тримачами системи випарювання TurboVap® II. 
Упаковка: 12 шт./уп. 
Сумісність: повинні бути повністю сумісними із системою випарювання TurboVap® II. 
	



[bookmark: _Hlk238553002]*Учасник повинен вказати конкретні (фактичні) технічні та якісні характеристики (показники) запропонованого товару, що в повному обсязі підтверджують відповідність товару вимогам замовника.

** Еквівалентність товару визначається за сукупністю технічних характеристик та сумісністю з наявною у Замовника системою випаровування TurboVap® II

В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретну торгову марку, виробника, стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».
Учасник має право подати еквівалент (аналог) товару запропонованого замовником в технічному завданні цієї тендерної документації. У разі подання еквіваленту (аналогу) товару, учасник повиннен довести, що такий товар за показниками (характеристиками) є не гіршим (кращим), ніж товар, зазначений в тендерній документації та повинен мати відповідне документальне підтвердження тощо.

Місце поставки: ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок (м. Львів, вул. Донецька, 11).
При поставці Товар повинен супроводжуватися сертифікатом якості/аналізу виробника, що ідентифікує відповідну партію та підтверджує її якісні характеристики.

Обгрунтування: Замовник має у своєму розпорядженні систему випаровування зразків TurboVap® II, яка є складовою частиною лабораторного обладнання, що використовується у поточних методиках дослідження. Пробірки для випаровування є витратним матеріалом, конструктивні параметри якого (геометрія дна та стінок, висота, діаметр, форма кінцевої точки EndPoint) визначають коректність позиціонування у тримачах системи, герметичність з'єднання з голками для подачі газу та рівномірність випаровування зразка. Застосування пробірок з відмінними геометричними параметрами унеможливлює або суттєво погіршує коректну експлуатацію наявної системи TurboVap® II, створює ризик пошкодження обладнання та отримання недостовірних результатів випробувань. Таким чином, зазначені технічні характеристики зумовлені виключно об'єктивною потребою забезпечення сумісності витратного матеріалу з наявним у Замовника обладнанням, а не наміром надання переваги конкретному виробнику. Замовником передбачено можливість поставки еквівалентного товару за умови підтвердження Учасником повної сумісності запропонованої продукції із системою випаровування TurboVap® II за сукупністю технічних характеристик, зазначених у цьому технічному завданні.

Поставка товару здійснюватиметься упродовж 2026 року, з кінцевим терміном поставки до 31 грудня 2026 року. 
